

![Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky]()

**Evaporační ochlazovač vzduchu**

**R 501**

**Vážený zákazníku,**

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.

Díky použitým technologiím, designu a výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

**POPIS**

A Výstup vzduchu

B Kolečka

C Úchyt přívodního kabelu

D Madla k přenášení

E Vodní zásobník

F Osvěžování / Zvlhčování

G Vypínač

H Rychlost 1

I Rychlost 2

J Rychlost 3

K  Oscilace lamel

L Ochlazovací kontejnery

Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, můžete jej také zakoupit samostatně od servisního střediska.

**OBSLUHA A PÉČE**

* Před každým použitím přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
* Nepoužívejte spotřebič bez správně nainstalovaného příslušenství.
* Spotřebič nepoužívejte, nepracuje-li vypínač On/off správně.
* Pokud je spotřebič překlopený, nepoužívejte jej.
* Vždy spotřebič odpojte z elektrické sítě, když není používán, nebo před jeho údržbou.
* Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedo-statkem zkušeností a znalostí.
* Zajistěte, aby prach, nečistoty nebo jiné cizí objekty neblokovaly výstup vzduchu.
* Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepo-užívá. To šetříenergii a prodlužuje životnost spotřebiče.

**INSTALACE**

* Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál ze zařízení.
* Před instalací nebo montáží se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený ze sítě.
* Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze vzhledem k podlaze.
* Přívodní šňůra musí být snadno přístupná, aby šlo přístroj odpojit v případě nouze.

**MONTÁŽ KOLEČEK**

* Pro potřeby montáže koleček otočte spotřebič čelem k podlaze.
* Zafixujte kolečka do děr nacházejících se v základně spotřebiče.
* Znovu postavte spotřebič tak, aby bylo možné prověřit správnou funkci koleček.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

**POUŽITÍ**

* Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
* Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
* Postavte spotřebič tak, aby proud vzduchu směroval v požadovaném směru.
* Spusťte spotřebič za použití jednoho voličů rychlosti (H / I / J).

**FUNKCE OTÁČENÍ**

* Funkce otáčení umožňuje směrovat tok proudění vzduchu z přístroje tak, aby se automaticky otáčel v rozsahu 75o.
* Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko (K).
* Chcete-li tuto funkci deaktivovat, postupujte setejně jako při zapnutí ale v opačném pořadí.

**FUNKCE OSVĚŽOVÁNÍ / ZVLHČOVÁNÍ**

* Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko (F).
* Chcete-li tuto funkci deaktivovat, postupujte setejně jako při zapnutí ale v opačném pořadí.
* Tuto funkci neaktivujte, není-li v zásobníku žádná voda, nebo je-li hladina vody pod minimální ryskou.
* Pro zchlazení osvěžovaného vzduchu umístěte do vodního zásobníku namrazené ochlazovací kontejnery (L)

**POTÉ CO JSTE DOKONČILI PRÁCI SE SPOTŘEBIČEM**

* Zastavte spotřebič vypínačem (G).
* Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
* Vyčistěte spotřebič.

**ÚCHYT PŘÍVODNÍHO KABELU**

* Tento spotřebič má úchyt přívodního kabelu na zadní části těla (C).

**TRANSPORTNÍ RUKOJEŤ**

* Tento spotřebič má rukojeť na zadní části těla, což usnadňuje pohodlnou přepravu. (D)

**BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ POJISTKA**

* Spotřebič je vybaven pojistkou, která jej chrání před přehřátím.

**ČIŠTĚNÍ**

* Před zahájením čištšění odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
* Zařízení očištěte vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
* K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
* Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumisťujte pod tekoucí vodu
* V případě, že není spotřebič řádně čištěn, jeho povrch se může zhoršit a neodvrtně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a spotřebič může být nebezpečné používat



**Mobilný ochladzovač - SK**

**R 501**

**Vážený zákazník,**

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnost s jeho používaním.

**POPIS**

A Výstup vzduchu

B Kolieska

C Úchyt prívodného kábla

D Prenosné rukoväte

E Vodný zásobník

F Osviežovanie / Zvlhčovanie

G Vypínač

H Rýchlosť 1

I Rýchlosť 2

J Rýchlosť 3

K  Oscilácie lamiel

L Ochladzovací kontajnery

Ak model vášho spotrebiča nemá príslušenstvo popísané vyššie, môžete ho tiež zakúpiť samostatne od servisného strediska.

**OBSLUHA A STAROSTLIVOSŤ:**

* Pred každým použitím prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
* Nepoužívajte spotrebič bez správne nainstalovaného príslušenstva.
* Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje vypínač On / off správne.
* Ak je spotrebič preklopený, nepoužívajte ho.
* Vždy spotrebič odpojte z elektrickej siete, keď nie je používaný, alebo pred jeho údržbou.
* Uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedo-statkom skúseností a znalostí.
* Zaistite, aby prach, nečistoty alebo iné cudzie objekty neblokovali výstup vzduchu.
* Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetříenergii a predlžuje životnosť spotrebiča.

**INŠTALÁCIA:**

* Uistite sa, že ste odstanili všetok obal zo spotrebiča.
* Pred inštaláciou alebo montážou sa uistite, že je ventilátor vypnutý a odpojený zo siete.
* Uistite sa, že je spotrebič vo vodorovnej polohe vzhľadom k podlahe.
* Prívodný šnúra musí byť ľahko prístupná, aby išlo prístroj odpojiť v prípade núdze.

**MONTÁŽ KOLIESOK**

* Pre potreby montáže koliesok otočte spotrebič čelom k podlahe.
* Zafixujte kolieska do dier nachádzajúcich sa v základni spotrebiča.
* Znovu postavte spotrebič tak, aby bolo možné preveriť správnu funkciu koliesok.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

**POUŽITIE**

* Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
* Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
* Postavte spotrebič tak, aby prúd vzduchu smeroval v požadovanom smere.
* Spustite spotrebič za použitia jedného voličov rýchlosti (H / I / J).

**FUNKCIE OTÁČANIA**

* Funkcia otáčania umožňuje smerovať tok prúdenia vzduchu z prístroja tak, aby sa automaticky otáčal v rozsahu 75o.
* Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo (K).
* Ak chcete túto funkciu deaktivovať, postupujte setejně ako pri zapnutí ale v opačnom poradí.

**FUNKCIA OSVIEŽOVANIA / ZVLHČOVANIA**

* Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo (F).
* Ak chcete túto funkciu deaktivovať, postupujte setejně ako pri zapnutí ale v opačnom poradí.
* Túto funkciu neaktivujte, ak nie je v zásobníku žiadna voda, alebo ak je hladina vody pod minimálnu ryskou.
* Pre schladenie osvěžovaného vzduchu umiestnite do vodného zásobníka namrazená ochladzovací kontajnery (L).

**POTOM ČO STE DOKONČILI PRÁCU SO SPOTREBIČOM:**

* Vypnite spotrebič za použitia Vypínača (G).
* Odpojte spotrebič zo siete.
* Vyčistite spotrebič.

**ÚCHYT PRÍVODNÉHO KÁBLA**

* Tento spotrebič má úchyt prívodného kábla na zadnej časti tela (C).

**TRANSPORTNÁ RUKOVÄŤ**

* Tento spotrebič má rukoväť na zadnej časti tela, čo uľahčuje pohodlnú prepravu. (D)

**BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ POISTKA**

* Spotrebič je vybavený poistkou, ktorá ho chráni pred prehriatím.

**ČISTENIE:**

* Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
* Spotřeibič čistite vhkým handričkou s pomocou niekoľkých kvapiek čistiaceho prostriedku a potom vysušte.
* Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, ani brúsne čistiace prostriedky.
* Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
* V prípade, že nie je spotrebič riadne čistený, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvrtně ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča a spotrebič môže byť nebezpečné používať.

