





**Evaporační ochlazovač vzduchu**

**R 850**

**POPIS**

A Výstup vzduchu

B Kolečka

C Místo pro uložení dálkového ovladače

D Vodní zásobník

E Přijímač signálu dálkového ovladače

F Vypínač

G Volič rychlosti

H Volič průtoku vzduchu

I Režim „Normál“

J Režim „Vánek“

K  Režim „Noc“

L Časovač

M Oscilace lamel

N Osvěžování / Zvlhčování

O Ochlazovací kontejnery

**DÁLKOVÝ OVLADAČ**

a) Vypínač

b) Volič průtoku vzduchu

c) Volič rychlosti

d) Oscilace lamel

e) Osvěžování / Zvlhčování

f) Časovač

Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, můžete jej také zakoupit samostatně od servisního střediska.

**OBSLUHA A PÉČE**

* Před každým použitím přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
* Nepoužívejte spotřebič bez správně nainstalovaného příslušenství.
* Spotřebič nepoužívejte, nepracuje-li vypínač On/off správně.
* Pokud je spotřebič překlopený, nepoužívejte jej.
* Vždy spotřebič odpojte z elektrické sítě, když není používán, nebo před jeho údržbou.
* Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedo-statkem zkušeností a znalostí.
* Zajistěte, aby prach, nečistoty nebo jiné cizí objekty neblokovaly výstup vzduchu.
* Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.

**INSTALACE**

* Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál ze zařízení.
* Před instalací nebo montáží se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený ze sítě.
* Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze vzhledem k podlaze.
* Přívodní šňůra musí být snadno přístupná, aby šlo přístroj odpojit v případě nouze.

**MONTÁŽ BATERIE/-Í**

* Pozor: během manipulace s baterií se nedotýkejte obou jejich pólů zároveň, protože toto způsobuje částečné vybití uchovávané energie a negativně ovlivní životnost.
* Odstraňte kryt baterií
* Ujistěte se, že plastická přepážka, která chrání baterie byla vyjmuta (některé baterie se dodávají s ochraným obalem)
* Umístěte baterie a zkontrolujte správnou polaritou.
* Znovu umístěte ochranný kryt baterií.
* Je nezbytné, aby baterie byly vždy stejného druhu a stejného napětí. Niky nemíchejte alkalické baterie s normálními (uhlíko-zinkové) a/nebo s nabíjecími.

**MONTÁŽ KOLEČEK**

* Pro potřeby montáže koleček otočte spotřebič čelem k podlaze.
* Zafixujte kolečka do děr nacházejících se v základně spotřebiče.
* Znovu postavte spotřebič tak, aby bylo možné prověřit správnou funkci koleček.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

**POUŽITÍ**

* Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
* Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
* Postavte spotřebič tak, aby proud vzduchu směroval v požadovaném směru.
* Spusťte spotřebič za použití Vypínače (F / a).
* Zvolte požadovanou rychlost (G / c).
* Zvolte požadovaný průtok vzduchu (H / b).

**FUNKCE ČASOVAČE**

* Čas provozu spotřebiče může být nastaven.
* Pro nastavení času provozu jednoduše stiskněte tlačítko (L, f).
* Po uplynutí nastaveného času se spotřebič automaticky vypne.

**FUNKCE OTÁČENÍ**

* Funkce otáčení umožňuje směrovat tok proudění vzduchu z přístroje tak, aby se automaticky proudil v rozsahu 75o.
* Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko (M / d).
* Chcete-li tuto funkci deaktivovat, postupujte setejně jako při zapnutí ale v opačném pořadí.

**FUNKCE OSVĚŽOVÁNÍ / ZVLHČOVÁNÍ**

* Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko (N / e).
* Chcete-li tuto funkci deaktivovat, postupujte setejně jako při zapnutí ale v opačném pořadí.
* Tuto funkci neaktivujte, není-li v zásobníku žádná voda, nebo je-li hladina vody pod minimální ryskou.
* Pro zchlazení osvěžovaného vzduchu umístěte do vodního zásobníku namrazené ochlazovací kontejnery (O)

**POTÉ CO JSTE DOKONČILI PRÁCI SE SPOTŘEBIČEM**

* Zastavte spotřebič vypínačem (F / a).
* Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
* Vyčistěte spotřebič.

**BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ POJISTKA**

* Spotřebič je vybaven pojistkou, která jej chrání před přehřátím.

**ČIŠTĚNÍ**

* Před zahájením čištšění odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
* Zařízení očištěte vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
* K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
* Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumisťujte pod tekoucí vodu
* V případě, že není spotřebič řádně čištěn, jeho povrch se může zhoršit a neodvrtně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a spotřebič může být nebezpečné používat



**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ**

**R 850**

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste se rozhodli koupit značkový produkt TAURUS ALPATEC. Díky své technologii, designu a provozu a skutečnost, že překračuje nejpřísnější kvalitu standardy, plně uspokojivé použití a dlouhé

životnost produktu může být zajištěna.

* Přečtěte si tyto pokyny dříve, než zapněte spotřebič a uschovejte je pro budoucí potřebu. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
* Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let, nebo osoby se sníže-nými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotře-biče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
* Čištění a uživatelská údržba smí být prováděny dětmi jen pod dozorem nebo vedením.
* Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičm nehrály.
* Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.
* Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
* Spotřebič před čištěním nebo jinou manipulací odpojte od napájení. Ujistěte se, že je ventilátor vypnutý a odpojený se sítě, než začnete snímat ochrannou mřížku.
* Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku nabíječky odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
* Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. zátěží 10A .
* Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
* Tento spotřebiče musí být používán a umístěn na rovném a stabilním podkladu.
* Nepoužívejte spotřebič jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
* Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
* Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
* Netahejte za síťový kabel. Nepůsobte silou na napájecí kabel. Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
* Neobtáčejte síťový kabel kolem spotřebiče.
* Vyvarujte se zamáčknutí a přiskřípnutí síťového kabelu.
* Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
* Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma rukama.
* Nedotýkejte se žádné z pohyblivých částí spotřebiče, je-li v provozu.

**ÚDRŽBA:**

* Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

**OPRAVY A JÍNÉ VÝJIMEČNÉ SITUACE**

* Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo oparavovat sami, protože může být nebezpečné.

**PRO VÝROBKY EU VERZE A/NEBO VYŽADUJE - LI TO LEGISLATIVA VAŠI ZEMĚ: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU**

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.

Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2014/35/EU o Nízkém napětí, Směrnicí 2014/30/EU Elektromagnetické kompatibilitě, Direktivou 2011/65/EU o Omezeních používání vybraných nebezpečných látkek v elektrických a elektronických zařízeních a Direktivou 2009/125/EC o Požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

|  |
| --- |
| **R850 (CO1002)** |
| Maximální průtok vzduchu (F) | 6,0 m3/min |
| Příkon ventilátoru (P) | 80,0 W |
| Hodnota účinnosti (SV) (dle IEC 60879) | 0,08 (m3/min)/W |
| Spotřeba energie v pohotovostním stavu (PSB) | 0 W |
| Hladina hluku (LWA) | 65 dB(A) |
| Maximální průtok vzduchu (c) | 9 m/sec |

**Evaporačný ochladzovač vzducha - SK**

**R 850**

**POPIS**

A Výstup vzduchu

B Kolieska

C Miesto pre uloženie diaľkového ovládača

D Vodný zásobník

E Prijímač signálu diaľkového ovládača

F Vypínač

G Volič rýchlosti

H Volič prietoku vzduchu

I Režim "Normál"

J Režim "Vánok"

K Režim "Noc"

L Časovač

M Oscilácia lamiel

N Osviežovanie / Zvlhčovanie

O Ochladzovacie kontajnery

**DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ**

a) Vypínač

b) Volič prietoku vzduchu

c) Volič rýchlosti

d) Oscilácia lamiel

e) Osviežovanie / Zvlhčovanie

f) Časovač

Ak model vášho spotrebiča nemá príslušenstvo popísané vyššie, môžete ho tiež zakúpiť samostatne od servisného strediska.

**OBSLUHA A STAROSTLIVOSŤ:**

* Pred každým použitím prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
* Nepoužívajte spotrebič bez správne nainstalovaného príslušenstva.
* Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje vypínač On / off správne.
* Ak je spotrebič preklopený, nepoužívajte ho.
* Vždy spotrebič odpojte z elektrickej siete, keď nie je používaný, alebo pred jeho údržbou.
* Uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedo-statkom skúseností a znalostí.
* Zaistite, aby prach, nečistoty alebo iné cudzie objekty neblokovali výstup vzduchu.
* Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetříenergii a predlžuje životnosť spotrebiča.

**INŠTALÁCIA:**

* Uistite sa, že ste odstanili všetok obal zo spotrebiča.
* Pred inštaláciou alebo montážou sa uistite, že je ventilátor vypnutý a odpojený zo siete.
* Uistite sa, že je spotrebič vo vodorovnej polohe vzhľadom k podlahe.
* Prívodný šnúra musí byť ľahko prístupná, aby išlo prístroj odpojiť v prípade núdze.

**MONTÁŽ BATÉRIE/-Í**

* Pozor: počas manipulácie s batériou sa nedotýkajte oboch ich pólov zároveň, pretože toto spôsobuje čiastočné vybitie uchovávané energie a negatívne ovplyvní životnosť.
* Odstráňte kryt batérií
* Uistite sa, že plastická prepážka, ktorá chráni batéria bola demontovaná (niektoré batérie sa dodávajú s ochranným obalom).

**MONTÁŽ KOLIESOK**

* Pre potreby montáže koliesok otočte spotrebič čelom k podlahe.
* Zafixujte kolieska do dier nachádzajúcich sa v základni spotrebiča.
* Znovu postavte spotrebič tak, aby bolo možné preveriť správnu funkciu koliesok.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

**POUŽITIE**

* Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
* Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
* Postavte spotrebič tak, aby prúd vzduchu smeroval v požadovanom smere.
* Spustite spotrebič za použitia Vypínača (F / a).
* Zvoľte požadovanú rýchlosť (G / c).
* Zvoľte požadovaný prietok vzduchu (H / b).

**FUNKCIA ČASOVAČA**

* Čas prevádzky spotrebiča môže byť nastavený.
* Pre nastavenie času prevádzky jednoducho stlačte tlačidlo (L, f).
* Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne.

**FUNKCIE OTÁČANIA**

* Funkcia otáčania umožňuje smerovať tok prúdenia vzduchu z prístroja tak, aby sa automaticky průdil v rozsahu 75o.
* Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo (M / d).
* Ak chcete túto funkciu deaktivovať, postupujte setejně ako pri zapnutí ale v opačnom poradí.

**FUNKCIA OSVIEŽOVANIA / ZVLHČOVANIA**

* Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo (N / e).
* Ak chcete túto funkciu deaktivovať, postupujte setejně ako pri zapnutí ale v opačnom poradí.
* Túto funkciu neaktivujte, ak nie je v zásobníku žiadna voda, alebo ak je hladina vody pod minimálnu ryskou.
* Pre schladenie osvěžovaného vzduchu umiestnite do vodného zásobníka namrazená ochladzovací kontajnery (P).

**POTOM ČO STE DOKONČILI PRÁCU SO SPOTREBIČOM:**

* Vypnite spotrebič za použitia Vypínača (F / a).
* Odpojte spotrebič zo siete.
* Vyčistite spotrebič.

**BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ POISTKA**

* Spotrebič je vybavený poistkou, ktorá ho chráni pred prehriatím.

**ČISTENIE:**

* Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
* Spotřeibič čistite vhkým handričkou s pomocou niekoľkých kvapiek čistiaceho prostriedku a potom vysušte.
* Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, ani brúsne čistiace prostriedky.
* Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
* V prípade, že nie je spotrebič riadne čistený, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvrtně ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča a spotrebič môže byť nebezpečné používať.



**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIEA VAROVANIA**

**R 850**

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť značkový produkt TAURUS ALPATEC. Vďaka svojej technológii, dizajne a prevádzky a skutočnosť, že prekračuje najprísnejšie kvalitu štandardy, plne uspokojivé použitia a dlhé životnosť výrobku môže byť zabezpečená.

* Prečítajte si tieto inštrukcie a až zapnite spotrebič a odložte ho pre budúcu potrebu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
* Tento spotrebič smie používať deti staršie ako 8 rokov, alebo osoby sa zníži-nými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí, len ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotre-biča, a ak rozumie riziká súvisiace s prevádzkou spotrebiča.
* Čistenie a užívateľská údržba smú byť vykonávané deťmi len pod dozorom alebo vedením.
* Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
* Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať alebo opravovať, aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu úrazu.
* Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne ani priemyselné použitie.
* Spotrebič pred čistením alebo inou manipuláciou odpojte od napájania. Uistite sa, že je ventilátor vypnutý a odpojený sa siete, ako začnete snímať ochrannú mriežku.
* Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na výkonovom štítku nabíjačky zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
* Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. záťažou 10A.
* Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
* Tento spotrebiča musí byť používaný a umiestnený na rovnom a stabilnom podklade.
* Nepoužívajte spotrebič ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
* Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým šokom.
* Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, vykazuje ak viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
* Neťahajte za sieťový kábel. Nepôsobte silou na napájací kábel. Nikdy pomocou sieťového kábla spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
* Neobtáčajte sieťový kábel okolo spotrebiča.
* Vyvarujte sa zatlačenia a privretiu sieťového kábla.
* Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
* Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
* Nedotýkajte sa žiadnej z pohyblivých častí spotrebiča, ak je v prevádzke.

**ÚDRŽBA:**

* Akékoľvek zneužitie alebo nedodržania návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

**OPRAVY A INÉ VÝNIMOČNÉ SITUÁCIE**

* Ak prístroj nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo oparavovat sami, pretože môže byť nebezpečné.

**PRE VÝROBKY EU VERZIA A / ALEBO VYŽADUJE - LI TO ZÁKONY VAŠU KRAJINA: EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU**

* Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne veřejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
* Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o Nízkom napätí, so smernicou 2014/30/EÚ o Elektromagnetickej kompatibilite, s Direktívou 2011/65/EÚ o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a s Direktívou 2009/125/EÚ o

Požiadavkách na ekologický dizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

|  |
| --- |
| **R850 (CO1002)** |
| Maximálny prietok vzduchu (F) | 6,0 m3/min |
| Príkon ventilátora (P) | 80,0 W |
| Hodnota účinnosti (SV) (dle IEC 60879) | 0,08 (m3/min)/W |
| Spotreba energie v pohotovostnom stave (PSB) | 0 W |
| Hladina hluku (LWA) | 65 dB(A) |
| Maximálny prietok vzduchu (c) | 9 m/sec |

